技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 类型 | MF-GFZ 系列鼓风干燥箱 |
| 型号 | MF-GFZ-43L | MF-GFZ-71L | MF-GFZ-136L |
| 温度 | RT+10℃-260℃ |
| 温度均匀度 | ≤最高温度±3.5％ |
| 箱内循环方式 | 水平对流 |
| 容积 | 43L | 71L | 136L |
| 内部尺寸 | 350\*350\*350 | 450\*350\*450 | 550\*450\*550 |
| 外部尺寸 | 630\*570\*530 | 730\*570\*630 | 830\*665\*730 |
| 隔板 | 2 | 2 | 2 |
| 净重/毛重 | 35/50 | 43/55 | 60/75 |
| 额定功率 | 1100W | 1550W | 2000W |
| 电参数 | 220V 50HZ |