**技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品名称** | **臭氧消毒箱** | |
| **机器型号** | **BJPX-SVO60** | **BJPX-SVO80** |
| **容积** | **70L** | **90L** |
| **工作尺寸** | 398mm\*398mm\*452mm | 398mm\*498mm\*452mm |
| **外形尺寸** | 495mm\*501mm\*760mm | 495mm\*601mm\*760mm |
| **额定频率** | 50Hz/60Hz | |
| **额定功率** | 20W | |
| **额定电压** | 220V (200V-240V 间皆可稳定使用) | |
| **臭氧浓度** | > 60mg/m³ | |
| **臭氧泄漏量** | < 0.16mg/m³ | |
| **消毒时间** | 1h | |
| **消毒方式** | 臭氧 | |
| **隔板** | 可调位置，可放多层 | |
| **工作条件** | a)环境温度 5℃~40℃  b)相对湿度 不大于 85%  c)大气压力 70KPa~106KPa  d)周围无易燃、腐蚀性气体或导电尘埃 | |
| **工作区材质** | 304不锈钢，箱体国标1.0mm厚 | |
| **外观结构** | 1. 外形端正，外表面平整光洁、色泽均匀，无毛刺、锋棱和破裂； 2. 外表面上的各种文字、图形、符号等清晰、准确； 3. 紧固件安装牢固，各控制开关、调节装置灵活、可靠、无阻滞现象。 | |
| **控制系统** | 全自动操作：  设置好臭氧消毒的时间，臭氧到了设定好的消毒时间后会自行关机。 | |
| **产品用途** | 用于对不耐高温的用具、玻璃搪瓷杯子、塑料、陶瓷品、机器设备、生产用品、无 纺布、复合纸、包装箱、包装袋、器具、清洁用具、模具、容器、毛巾、工衣、衣服、工鞋、包材、原料、固体物品等杀菌保洁。 | |
| **功能特点** | 1.工作室采用耐高温、耐氧化 304不锈钢机壳，外壳优质冷板喷塑，豪华外形，时尚美观，箱体结构紧凑；  2.臭氧杀菌，消毒彻底，迅速，全面，稳定；  3.全自动控制，操作简单化，消毒时间可调，使用简单灵活，消毒完毕自行关机；  4.人性化设计，选用优质材料密封，使用活动隔板，可以依照要求做几层，使用便利；  5.噪音小，运转平稳，操作方便，使用安全可靠,使用寿命长，坚固耐用。 | |
| **生产许可证号** | 鲁卫消证字2020第0586号 ISO9001 | |







