**BK-9613洗板机性能参数**

❊1 清洗头: 整体式洗板头，96针单条可控

2 清洗次数: 1-999次可调

3 清洗条数: 整板或1-8条，触屏控制并指示

❊4 清洗方式: 三种，单板、双板、多板

5 注液量: 50-950μl/孔可调，间隔50μl

6 洗板位: A、B两个

7 浸泡或振板时间: 0-999秒可调

❊8 吸液时间 :0.1-99.9秒可调，间隔0.1s

❊9 注液精度 :96孔间加液量CV<1.5%

❊10 洗板残留 :每孔残留量<0.7μl

11 防溢流功能最大程度减少交叉污染

12 微孔板板型:四种，平底、U底、V底、圆底

13 注液通道:三个，B1、B2、蒸馏水

14 洗板模式:二种，浸泡、振板

15 振板强度:三档可调

16 洗板方式:单点吸，两点吸（默认底部冲洗）

17 管路冲洗时间: 0-240秒可调

❊18 蒸馏水自动冲洗间隔: 0-24板可调

❊19 清洗针位置参数: 六种（水平、左边、中心、右边、触底、板距）可调节

❊20 开关机自动去离子水冲洗，减少板间污染

21 项目存储 程序可自由编辑，可储存100个程序

❊22 具备微孔板溢液自动抽取

23 注液压力调节:可调

❊24 屏幕显示: 7.0寸触摸显示屏，洗板参数显示

❊26具备IAP功能，可在线升级

27 电压: 100-240VAC，50/60Hz