**电泳仪电源参数**

电泳仪电源是提供电泳的专用电源设备，一般用于生物分离的电泳场合，对用于其它场合时应极其小心。另外电泳仪电源不可与其它带电设备串并联使用。



|  |  |
| --- | --- |
|  型号 参数 | BEP-600I |
| 器械备案编号 | 鲁济械备20220078号 |
| 额定电压 | （220±10%）VAC （50 ±1）Hz |
| 并联输出 | 4组 |
| 输出方式 | 恒压、恒流或恒功率 |
| 输出范围 | 电压：5-600V，增量1V 电流：4mA-600mA，增量1mA功率：1-300W，增量1W |
| 外形尺寸 | 250mm\*350mm\*105mm |
| 定时功能 | 1 分钟–99 小时 59 分钟，完全可调 |
| 断电记忆 | 有 |
| 设备净重 | 3.5kg |

电泳仪电源适用于医疗机构及实验室进行的电泳试验。