**PP酸碱柜**

产品说明：

PP材质酸碱柜，特别针对强腐蚀性化学品的储存和防渗漏而设计，使用存放具有强腐蚀性的化学品物质等。

PP强酸强碱储存柜可以规范管理，有条理，分类储存不同性质及危险等级的化学品，减少灾害发生。

产品特点：

1、具有耐强酸、强碱与抗腐蚀性，对储存一些酸碱试剂及药品具有一定的安全性。

2、柜体采用8mm厚瓷白PP板经由同色同材质PP焊条一体化焊接而成，极大的加强了柜体的结构牢固性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形

3、耐酸碱PP双锁设计，耐腐蚀性能高，提供更高的安全保障；

4、铰链、插销、碰珠：均采用耐强酸、强碱的同质材料制作。

5、柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标示，提醒周围人群注意安全

有如下几种常见型号：

**4加仑PP酸碱柜 ：**

型号：BABC-4P

外形尺寸：430\*430\*560（mm）

单开门结构   配备一把蓝色PP双锁式拉手。

**12加仑PP酸碱柜：**

型号：BABC-12P

 外形尺寸：590\*460\*890（mm）

单开门结构   配备一把蓝色PP双锁式拉手,一块活动层板。

**20加仑PP酸碱柜：**

型号：BABC-20P

外形尺寸：910\*590\*890（mm）

双开门结构  配备一把蓝色PP双锁式拉手,一块活动层板。

**28加仑PP酸碱柜：**

型号：BABC-28P

 外形尺寸：910\*600\*900（mm）

 双开门结构  配备一把蓝色PP双锁式拉手,一块活动层板。

**30加仑PP酸碱柜：**

型号：BABC-30P

外形尺寸：1090\*460\*1120（mm）

双开门结构  配备一把蓝色PP双锁式拉手,两块活动层板。

**45加仑PP酸碱柜**：

型号：BABC-45P

外形尺寸：1090\*460\*1650（mm）

双开门结构  配备一把蓝色PP双锁式拉手,两块活动层板。

**60加仑PP酸碱柜**：

型号：BABC-60P

外形尺寸：860\*860\*1650（mm）

双开门结构  配备一把蓝色PP双锁式拉手,两块活动层板。

**90加仑PP酸碱柜：**

型号：BABC-90P

外形尺寸：1090\*860\*1650（mm）

双开门结构  配备一把蓝色PP双锁式拉手,两块活动层板

 