**技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | **BJPX-DH2** |
| **样本容量** | 2 |
| **温度控制** | PID数字温控 |
| **控温范围** | 室温+5°C -100°C |
| **控温精度** | ≤ ± 0.5 ℃ |
| **温度均匀性** | ≤ ± 0.5 ℃ |
| **显示精度** | 0.1℃ |
| **定时范围** | 1～9999分钟（小时）或连续运行 |
| **升温时间** | ≤10分钟 （室温升温到80℃） |
| **电压/频率**  （仅可选择一种电压，订货时请说明） | 220VAC±10%  50/60Hz |
| **尺寸** | 250\*300\*200 mm |
| **净重** | 6.5kg |

**产品特点：**

* 采用高品质开关电源，整机长期运行稳定可靠。
* 双层的加热系统，保证恒温培养的稳定性。
* 粉末涂层钢质外壳，坚固耐用；
* 温度采用智能模糊PID控制，与传统的PID控制方式相比具有更小的温度超调、更快的稳定时间、更好的控温精度等优点。
* 温度的测量值和设定值可选择最小分辨率为0.1℃或1℃。
* 具有预约运行功能，PT100型仪表具有华氏度和摄氏度切换功能。
* 定时功能可选择（无、恒温定时、运行计时），计时方向可选择正计时或倒计时，定时单位可选择（分钟、小时），定时结束后有蜂鸣器鸣叫提示（提示时间可设定）。
* 有温度自整定功能，有2个区间PID控制，有3段温度斜率修正。
* 具有手自动锁屏功能，可选择密码解锁。
* 有温度传感器开路、短路声光（蜂鸣器）报警提示，控制器自动断开加热输出。

装箱清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 备注 |
| 1 | 微孔板孵育器 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 本机说明书 | 文件 | 1份 |  |
| 3 | 产品保修卡 | 文件 | 1份 |  |
| 4 | 产品合格证 | 文件 | 1份 |  |
| 5 | 本装箱单 | 文件 | 1份 |  |
| 6 | 10A保险管 | 备件 | 2只 |  |
| 7 | 电源线 | 配件 | 1条 |  |

本单所列物品与箱内所装实物相符