牌子®

**BKCDW-Y-3G型**

**床单位臭氧消毒器**

**技术参数**

**山东博科消毒设备有限公司**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格参数 | 型号：BKCDW-Y-3G |  |
| 外形：移动式 |  |
| 主机尺寸：（L×W×H）：460×360×940（mm） |  |
| 重量：20Kg |  |
| 技术参数 | 消毒方法：臭氧消毒 |  |
| 消毒数量：双床 |  |
| 消毒时间：90min（可自定义) |  |
| 压缩时间：60s（可自定义） |  |
| 臭氧浓度：≥500mg/m³ |  |
| 臭氧发生器寿命：5-6年 |  |
| 杀菌原理 | 该机器通过辉放电形式产生臭氧，臭氧分子极不稳定，容易分解产生氧化能力极强的单原子氧和羟基，是独有的融菌型制剂，可迅速融入细胞壁，破坏细菌、病毒等微生物的内部结构，对各种致病微生物有极强的杀灭作用。 |  |
| 适用范围 | 适用于医疗机构的床单，被罩，枕套，枕芯，床垫，手术室衣服物品的消毒。 |  |
| 性能参数 | ABS壳体，独立设计开发，款式新颖，自带医用静音脚轮，移动方便。 |  |
| 微电脑程序控制，多模式可选，手动，自动模式可选。 |  |
| 7寸电容式触摸液晶屏，触摸灵敏，使用寿命长，光损失和系统能耗低，人机交互方便。 |  |
| 消毒时间可累计，用户可以清楚的了解机器使用时间。 |  |
| 双管路输出，可同时对两个床进行消毒。 |  |
| 自由设定消毒时间，抽气时间，还原时间，解析时间。 |  |
| 杀菌率高，能够增白，除臭，驱虫等。 |  |
| 实时温度检测。 |  |
| 时钟显示功能，实时显示工作时间以及日期。 |  |
| 机器背部设有专用储物柜，方便用户收纳臭氧输出管等物品。 |  |
| 机器配置大功率空压机，抽真空和解析时间短，抽真空效果明显。 |  |
| 陶瓷式臭氧发生器，臭氧输出稳定，使用寿命长。 |  |
| 自带空压机，风机，臭氧发生器，充气泵故障检测，报警功能，报警20s后自动停止工作。 |  |
| 电气参数 | 供电电压：AC220V±22V |  |
| 压缩功率：≤1200W |  |
| 消毒功率：≤200W |  |
| 供电频率：50HZ±1HZ |  |