**TE-5804型 氨氮水质测定仪**

**▷产品简介：**TE-5804型 氨氮水质测定仪，采用光纤检测技术，运用人性化的操作界面指引设计，用户可根据文字提示操作仪器，操作简单、快速、安全、智能，内置专用水质检测系统，测量浓度直读.TE-5804型 氨氮水质测定仪满足国标《HJ535-2009水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》检测要求.

**▷适用范围：**适用于生活污水、工业废水、地下水、中水、地表水中多种水质污染物的检测.运用于水质检测实验室、市政、污水处理厂、环境监测站及教育科研高校、电厂、疾控中心、造纸电镀、水产养殖和生物药业、石化、煤炭、冶金、纺织、制药、食品等行业.

****

**▷技术参数：**

1.显示：7寸彩色液晶触摸屏

2.检测方式：360°比色管旋转检测（预制试剂）

3.测量项目：氨氮的测量范围：0.01-150mg/L（分段）、

4.光学系统：光纤检测系统

5.光源：进口12V/20W卤素灯（可达10万小时以上）

6.准确度：≤±5%

7.波长范围：：420nm

8.参比通道：设有固定自动参比通道

9.波长准确度：±1nm

10.重复性：≤±2%

11.存储：可存储100万组数据，可自由调用查看

12.预存曲线：预存280条标准曲线和50条拟合曲线，并可修改和添加曲线

13.自动校准：仪器具有自动校准功能

14.打印方式：标配内置热敏打印机

15.数据传输：配备USB接口和串口传输功能

16.\*产品具有省级以上检测报告，通过ISO9001 ,ISO14001认证

**标准配置：**氨氮预制试剂低量程1盒、专用反应管、保护罩、比色管、比色架、、移液器、打印纸 .