**TE-7100硫化物测定仪**

**▷产品简介：**TE-7100硫化物测定仪采用光纤检测技术，7寸彩色液晶触摸屏、8个触摸感应功能模块、人性化指引设计，操作便捷，运用进口医用光源，专业水质检测仪系统，TE-7100硫化物测定仪性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单，可快速检测水中硫化物的含量。

**▷适用范围：**适用于生活污水、工业废水、地下水、中水、地表水中污染物的检测.运用于水质检测实验室、市政、污水处理厂、环境监测站及教育科研高校、电厂、疾控中心、造纸电镀、水产养殖和生物药业、石化、煤炭、冶金、纺织、制药、食品等行业 .

**▷技术参数：**

1. **\*样品检测位：**4个独立检测位
2. **显示：** 7寸彩色液晶触摸屏、8个触摸感应功能模块
3. **\*进样装置：自动多通道检测装置**（浓度直读）
4. **检测方式：比色皿检测**（固体试剂）
5. **\*光学检测系统：光纤检测系统**
6. **\*测量项目：**硫化物
7. **测量范围：**硫化物（0-6mg/L）
8. **光源：**进口12V/20W卤素灯（可达10万小时以上）
9. **检测准确度：**≤±5%
10. **波长准确度：**±1nm
11. **波长范围：**700nm
12. **波长半宽：**4nm
13. **分辨率：**0.001
14. **重复性：**≤±2%
15. **通道间误差：**≤±2%
16. **参比通道：**设有固定自动参比通道
17. **存储：**可存储100万组数据，可自由调用查看
18. **预存曲线：**预存180条曲线，可供用户进行选择、校准、修改等操作

**19.自动校准：**仪器具有自动校准功能

**20.自检：**仪器具有自动检测，出错报警功能

**21.打印方式：**标配内置热敏打印机，可随时打印当前数据及历史数据

**22.数据传输：**配备USB接口和串口传输功能，蓝牙接口选配

**23.\*水质专用检测系统（具有软件著作权证书）**

**24.\*产品具有省级以上检测报告，通过ISO9001 ,ISO14001认证**

**标准配置：**专用试剂、比色皿、比色皿架、移液枪、打印纸、使用说明手册、产品合格证、仪器装箱清单、保修卡 。