**余氯台式国标测定仪**

**▷产品简介：** TE-7300型 余氯台式国标测定仪采用光纤分光检测系统，测量准确、智能方便，仪器内置数据打印、数据保存、数据分析、结果直读.



**▷技术参数：**

检测项目：余氯、

检测位：4个检测位,设有参比通道

屏幕显示：采用7寸彩色液晶触摸屏

波长范围：510nm

检出限：0.004mg/L

数据存储：可存储100万组数据，并可自由调用查看

自动校准：仪器具有自动校准功能
打印方式 ：标配内置热敏打印机

数据传输： 配备USB接口和串口传输功能

操作系统 ：内置专用水质检测系统

光源寿命 ：光源寿命10万小时

额定电压 ：AC220V±10%/50Hz
 标准配置：配套多功能消解器、专用反应管、比色皿、比色皿架、比色管架、移液器、打印纸、电源线、保险丝、使用说明手册、产品合格证、仪器装箱清单、保修卡....