气象站



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [一体式气象站](http://shop.ebdoor.com/Shops/1929501/Products/23000875.aspx) (5要素），进口气象产品，进口气象站，德国Lambrecht气象站，一体式多功能自动气象站，一体微型气象站  Quatro-ind（工业型）/ Quatro-nav（海洋型）综合[一体式气象站](http://www.njoxy.cn/)，测量温度、湿度、压力、风速、风向。  [一体式气象站](http://www.njoxy.cn/) 性能参数如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **参数** | **测量范围** | **精度** | **分辨率** | | **风速** | 0~80m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | | **风向** | 0~3600 | 30 | 10 | | **气温** | -40~70℃ | 1℃ | 0.1℃ | | **气压** | 500~1100hPa | 1hPa | 0.4hPa | | **湿度** | 0~100%Rh | 3%Rh | !%Rh |   另外：可以计算露点温度值，16bit的计算器用于外部雨量数据输入，模拟输入口（0～10VDC）,自动循环自检状态并打印报告，Rs485接口,，测量频率：10HZ。外壳防腐蚀、耐酸，无需维护元件带永久性空气浓度补偿，ASCII数据协议，24VDC供电带有缓冲保护，用外接的meteo-lcd显示屏可以看到测量数据，通过synmet系统和meteoware-nt软件可进行外接数据存储和运算，设备工作温度：-40℃~70℃,体积：302mm高，直径70mm,重量1.5Kg。 |
| [一体式气象站](http://shop.ebdoor.com/Shops/1929501/Products/23000736.aspx) 使用范围： 1． 各地的路面气象检测 2． 为各种恶劣条件所设计：如沙漠、寒带、热带、高山地区的气象检测 3． 为以下领域检测以及监测气象测量数据  --天气预报以及环境监测部门  --化工厂、大型工厂  --电站、水处理以及垃圾处理厂  --机场、运动场以及度假场所  --国防、军事部门  --消防安全部门 |
| Quatro系列小型气象站的型号有四种，订购号如下   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 传感器型号 | 订购号 | 用途 | | **Quatro-nav(39k)** | 00.16420.100 002 | 海洋型号 | | **Quatro-ind(35k)** | 00.16420.200 002 | 工业型号 | | **Quatro-mil(34k)** | 00.16420.500 002 | 军事型号 | | **Quatro-nbc(42k)** | 00.16420.600 002 | 尖端型号 | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 显示器型号 | 订购号 | 用途 | | **Indicator-nav(58k)** |  | 海洋型 | | **Indicator-ind(48k)** |  | 工业型 | |