[风向传感器](http://oxykm.china.b2b.cn/product/product-704462344.htm) (14565)/风向标/进口风向标/进口[风向传感器](http://shop.ebdoor.com/Shops/1929501/Products/22957164.aspx)/[风向传感器](http://shop.ebdoor.com/Shops/1929501/Products/22957164.aspx)供应

[风向传感器](http://www.njoxy.cn/)  
测量范围: 0...360°  
分辨率: 2,5°  
输出: 0/4...20 mA = 0...360° 3 x 0 … 10 VDC (electrical wave)  
起始风速: < 0.7 m/s  
供电电压: 24 VDC (10...30 VDC)  
风速传感器 (14575)  
测量范围: 0.7...35 m/s  
分辨率: 0.1 m/s  
输出: 0/4...20 mA = 0...35 m/s  
0…700 Hz = 0...35 m/s  
- 外壳采用防海水腐蚀的铝材，插接连接  
- 认证的传感器, 含有内部加热装置

公司名称；南京欧熙科贸有限公司

公司地址；南京市珠江路88号新世界中心A座1415A室

联系人；张经理

联系方式；13913028277

公司电话；025-52613764