**情监测浮标   金枪鱼捕捞浮标、\_海洋渔情浮标、海洋浮标、渔情探测浮标、海洋渔情捕捞浮标、进口浮标简介**
渔情监测浮标通过卫星定位和监测物体，这一款特别适用于金枪鱼的捕捞．
浮标由卫星收发器，GPS，500W回声测深仪，电路，坚固外壳，温度传感器和磁性开关组成．其中，回声测深仪可探测人工集鱼器（FAD）下鱼的存在与否。
**操作**
浮标一旦被激活，它会通过卫星发送信息，信息包含其GPS经纬位置，水温，流速，回声测深仪信息，航向以及电池状态（V）.
浮标有以下操作模式：
•低功耗模式：每天发送2个区域的信息。在这种模式下，回声测深仪的信息每2个小时被捕获并发送
•逼近模式：每3个小时发送1个区域的信息。在这种模式下，回声测深仪的信息每小时被捕获并发送.
•恢复模式：发送第一次信息后的2小时内，每15分钟发送一次信息。
•闪光模式：每15分钟激活闪光灯，回声测深仪每15分钟存储信息．
 浮标可通过终端服务器轻轻点击鼠标则可简单自动的控制或改变运作模式，也可远程控制回声测深仪．多种菜单可供选择：列出所有浮标，列出一个浮标的最后位置，图形显示所有不同颜色的浮标等等．

信息可通过卫星自动接收并显示，无需人值守，包括C - MAP向量图．
多种菜单可供选择：列出所有浮标，列出一个浮标的最后位置，图形显示所有不同颜色的浮标等等．

 **优势**

* 卫星传输系统，覆盖全球。
* 配有回声测深仪，可探测浮标下是否有鱼
* 传输加密，系统更安全
* 统一收费，优化了通信费用。
* 浮标没有外接天线，无金属表面，透明外壳尺寸小，防反射，肉眼和雷达测不到。
* 浮标配有闪光灯模式，方便夜间定位．
* 浮标配备了两种电源选择：太阳能电池板和碱性电池．电池备份确保浮标正常运行．
* 浮标的蘑菇外部设计可防止被风拖动，保证物体稳定性和漂浮水平。

**规格**
重量：8.9kg
 漂浮性：4L
工作温度：-50℃至40℃
尺寸： 31 cm （高）× 46 cm（宽），根据图纸。
回声测深仪：50 kHz and 500W
兼容软件：MSB　2.0或以上

公司名称；南京欧熙科贸有限公司

公司地址；南京市珠江路88号新世界中心A座1415A室

联系人；张经理

联系方式；13913028277

公司电话；025-52613764