水中油含量在线分析仪简介:-在线水中油分析仪, 进口水中油含量在线分析仪,水中油含量在线分析仪供应密闭式测量结构，耐酸、碱、盐雾腐蚀。
  采用背压式除泡结构，有效消除气泡的干扰。
  内置超声波清洗装置，可定时自动清洗。
  自动调压装置，可直接测量小于1.38MPa的水样。
  可直接测量95℃以下的高温水样。
  采样瓶易于拆卸、清洗和更换。
  带有安全锁系统，避免误操作。
光散射、折射检测技术
用于检测水中全部油类（包括动物、植物、石油类）
可测量水中的浊度

|  |
| --- |
| http://www.jetce.com/image/product/9705/pro_6.gif |
|                                                                                                                                                   |
|   内置超声波装置自动对样品池进行清洗  延长维护周期，降低维护成本；  内置光源老化和温度补偿系统，延长标定周期。  光源的使用寿命长；  连续监测，响应速度快；  无需消耗品和化学试剂，真正环保；  被测水样可直接返回工艺系统；  仪器标定简单，易于操作；  维护方便，无需专业工具。http://www.jetce.com/image/product/2410/pro_5.gif

|  |
| --- |
|   |
|   水样温度：1~50℃ （最高可达95℃）  电 源：100~240 V AC，47~63Hz，80 V A  继电器报警：2组继电器（120~240 V AC，2A）  输出信号：4~20mA或RS-485  认 证：UL，CSA，CE  外 壳：4X聚碳酸酯  测量范围：0~100 PPM  分 辨 率：0.1 PPM  仪器精度：±0.1 PPM  尺 寸：600×305×235（mm）  重 量：2.5Kg（5.5Ibs）  正压防爆型可在Zone1和2区范围工作 |

http://www.jetce.com/image/product/2410/pro_7.gif

|  |
| --- |
|  |
|

|  |
| --- |
|  |
| http://www.jetce.com/image/product/2410/dot.gif 河流、湖泊地表水环境监测http://www.jetce.com/image/product/2410/dot.gif 蒸汽锅炉冷凝水回收系统监测http://www.jetce.com/image/product/2410/dot.gif 冷却水循系统监测http://www.jetce.com/image/product/2410/dot.gif 饮用水、纯净水含油监测  |
| http://www.jetce.com/image/product/3410/pro_1.gif  |
|      水样成分的不稳定和各种干扰物可能会影响测量的结果。通过简单的现场标定，该仪器可与实验室的ISO和EPA的检测方法有非常好的对应关系。http://www.jetce.com/image/product/3410/pro_2.gif 可方便插入标准样进行标定 |

 |  |
|

 |

公司名称；南京欧熙科贸有限公司

公司地址；南京市珠江路88号新世界中心A座1415A室

联系人；张经理

联系方式；13913028277

公司电话；025-52613764