[**冰点仪**](http://www.njoxy.cn/)**主要特点：**

•高效 采用了申请专利的新型冷却系统，即使环境温度高也能快速运行
•快速 仪器每小时最多能测量40个样品
•多功能 Cryostar带有并口，可以连接普通打印机；有串口可以连接电脑。还有6V的热敏打印机接口。Cryostar还有12V的电源接口，可以连接电池、太阳能等直流电源。
•便于使用 体积小，重量轻，便于搬动和操作。液晶显示屏会自动显示测试结果，并可将结果打印出来。自动校正。

[**冰点仪**](http://www.njoxy.cn/)**技术参数：**

电源：230/115V AC 50/60Hz
温度精度：0.0001℃
测量范围：0.000℃ － -1.500℃
测量通量：最多每小时40个样品（正常30个样品每小时）
样品体积：2.0－2.5ml，推荐2.2ml
接口：一个并口、一个串口、一个6V的热敏打印机接口
体积：29x19x38cm（WDH）
重量：12kg

[**冰点仪**](http://oxykm.china.b2b.cn/product/product-703276992.htm)**仪器简介：**
7150\* Cryostar I主机
7169\* 冷却液，500ml
7165\* 标准校正液A（0.000℃），250ml
7166\* 标准校正液B（-0.557℃），250ml
7167\* 玻璃样品管（50个）样品管架
7156\* [冰点仪](http://detail.b2b.cn/product/703/27/69/703276992.htm)软件

冰点仪 鲜奶冰点仪 生奶冰点仪  冰点测定仪 牛奶冰点仪 进口牛奶冰点仪 进口冰点测定仪 冰点分析仪 生奶冰点分析仪  鲜奶冰点测定仪供应

公司名称；南京欧熙科贸有限公司

公司地址；南京市珠江路88号新世界中心A座1415A室

联系人；张经理

联系方式；13913028277

公司电话；025-52613764