Alaris GW 输液泵 ,进口输液泵

**性能特点**
小巧轻便的容量输液泵，
可使用输液泵通用管路。
输液过程中不间断的速度调节功能。
微量和标准两种输液模式。
三档压力报警（250.350.500mmHg）报警音量可调
管路空气检测－单个气泡检测和累积气泡检测
排气和自动给药功能
自动回撤功能，防止在解除阻塞后给病人造成的意外冲击剂量
屏幕锁功能，防止误关机
**输液泵技术参数：**
流速范围 1～999ml/hr(标准模式) 1～99.9ml/hr(微流量模式)
容积精度 ±5%

预输入容量 0～9999ml（标准模式）0.0～9999ml（微流量模式）
KVO输液速率  OFF到5ml/hr
报警压力   低250mmHg,中350mmHg,高500mmHg
电池  可充式镍氢电池
电池使用时间  6小时
充电时间  24小时
气泡探测  单个气泡—50ul,100ul(默认),250ul,500ul    累积气泡报警
报警条件  输液皮管内有空气，门打开着，内部故障，电池耗尽， 电池能量低，上游堵塞，下游堵塞
电源要求  115-230VAC，50/60Hz,10VA
尺寸（宽×高×深cm） 13.7×14×10.5
重量 1.5Kg

公司名称；南京欧熙科贸有限公司

公司地址；南京市珠江路88号新世界中心A座1415A室

联系人；张经理

联系方式；13913028277

公司电话；025-52613764