http://simg.instrument.com.cn/netshow/110714/images/gdy06.gif**德国Gerber公司**  **杂质度测定仪SEDILAB-E, 德国盖博, 进口杂质度测定仪, 牛奶杂质度测定仪**  
 进口 **杂质度测定仪,手动杂质度过滤机**  
**特点：**  
→ 用于乳品，牛奶杂质度的测试  
→ 检测速度：800样品/小时  
→ 每一滤膜可测500ml牛奶溶液  
→ 杂质度板直径：32mm  
   
   
**德国Gerber公司 手动杂质度过滤机SEDILAB**  
**特点：**  
→ 手动杂质度测试，操作简单  
→ 带可装在桌子上的夹具  
→ 固体金属设计，坚固耐用  
→ 检测量：500ml牛奶溶液