**浮游生物采样泵 浮游生物泵  浮游生物采样器 进口浮游生物采样器供应  
丹麦KC-Denmark公司生产的浮游生物采样泵**由AISI304不锈钢制成，有4种型号可供选择：  
**型号：1**  
泵速度：18000L/h  
电源：230V交流电  
最大操作深度：**40m**  
**型号：2**  
泵速度：20800L/h  
电源：3X400V交流电  
最大操作深度：**500m**  
**型号：3**  
泵速度：20800 L/h，泵速度可调  
电源：230V交流电  
最大操作深度：**200m**  
**型号：4**  
泵速度：20800L/h，泵速度可调  
电源：24V直流电  
最大操作深度：**6000m**  
  
垂直马达由316不锈钢支架固定。  
泵的下端有一根亚克力管(外径90mm，内径84mm)，带逆行停止功能的网口流量计安装在在一个固定器上。  
在亚克力管末端安装有一个特殊网袋，孔径60μm。  
Note：使用完之后，整个浮游生物采样泵需要用淡水冲洗干净(不要用酒精清洗亚克力部分)。  
**浮游生物采样泵标准配置**  
对于型号1，包括40m长的1.5mm2橡胶电缆(也可变更为其他长度)，1个带开关的主控制盒，1个指示灯，1个230V交流电马达启动电容(也可变更为115V交流电)。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **浮游生物采样泵技术参数** | | | | | |  |
| 电源 |  | 230V交流电，50Hz |  | 3x400V交流电，50Hz | 230V交流电，50Hz | |
| 功率 |  | 750W |  | 2200W | 2200W | |
| 速度 |  | 18000L/h |  | 20800L/h | 20800L/h | |
| 变压器 |  | 无 |  | 无 | 3x400V交流电 | |
| 泵速度调节 |  | 不可调 |  | 不可调 | 0-100% | |
| 支架 |  | AISI 316不锈钢 |  | AISI 316不锈钢 | AISI 316不锈钢 | |
| 泵 |  | AISI 304不锈钢 |  | AISI 304不锈钢 | AISI 304不锈钢 | |
| 最大直径 |  | 33cm |  | 33cm | 33cm | |
| 总高度 |  | 161cm，包括1L收集瓶 |  | 161cm，包括1L收集瓶 | 161cm，包括1L收集瓶 | |
| 重量(不包含控制盒) |  | 23kg |  | 28kg | 28kg | |
| 装运尺寸 |  | 托盘，长x宽x高： 200x70x70cm |  | 托盘，长x宽x高： 200x70x70cm | 托盘，长x宽x高： 200x70x70cm | |
| 装运重量 |  | 125kg |  | 165kg(不包含电缆) | 175kg(不包含电缆) | |
|  |  |  |  |  |  |  |