**浮游生物采样泵 浮游生物泵  浮游生物采样器 进口浮游生物采样器供应
丹麦KC-Denmark公司生产的浮游生物采样泵**由AISI304不锈钢制成，有4种型号可供选择：
**型号：1**
泵速度：18000L/h
电源：230V交流电
最大操作深度：**40m**
**型号：2**
泵速度：20800L/h
电源：3X400V交流电
最大操作深度：**500m**
**型号：3**
泵速度：20800 L/h，泵速度可调
电源：230V交流电
最大操作深度：**200m**
**型号：4**
泵速度：20800L/h，泵速度可调
电源：24V直流电
最大操作深度：**6000m**

垂直马达由316不锈钢支架固定。
泵的下端有一根亚克力管(外径90mm，内径84mm)，带逆行停止功能的网口流量计安装在在一个固定器上。
在亚克力管末端安装有一个特殊网袋，孔径60μm。
Note：使用完之后，整个浮游生物采样泵需要用淡水冲洗干净(不要用酒精清洗亚克力部分)。
**浮游生物采样泵标准配置**
对于型号1，包括40m长的1.5mm2橡胶电缆(也可变更为其他长度)，1个带开关的主控制盒，1个指示灯，1个230V交流电马达启动电容(也可变更为115V交流电)。

|  |  |
| --- | --- |
| **浮游生物采样泵技术参数** |   |
| 电源 |   | 230V交流电，50Hz |   | 3x400V交流电，50Hz | 230V交流电，50Hz |
| 功率 |   | 750W |   | 2200W | 2200W |
| 速度 |   | 18000L/h |   | 20800L/h | 20800L/h |
| 变压器 |   | 无 |   | 无 | 3x400V交流电 |
| 泵速度调节 |   | 不可调 |   | 不可调 | 0-100% |
| 支架 |   | AISI 316不锈钢 |   | AISI 316不锈钢 | AISI 316不锈钢 |
| 泵 |   | AISI 304不锈钢 |   | AISI 304不锈钢 | AISI 304不锈钢 |
| 最大直径 |   | 33cm |   | 33cm | 33cm |
| 总高度 |   | 161cm，包括1L收集瓶 |   | 161cm，包括1L收集瓶 | 161cm，包括1L收集瓶 |
| 重量(不包含控制盒) |    | 23kg |   | 28kg | 28kg |
| 装运尺寸 |   | 托盘，长x宽x高：200x70x70cm |    | 托盘，长x宽x高：200x70x70cm | 托盘，长x宽x高：200x70x70cm |
| 装运重量 |   | 125kg |   | 165kg(不包含电缆) | 175kg(不包含电缆) |
|   |   |   |   |   |  |  |