**水质采样器 卡盖式采水器 采水器 卡盖式水质采样器 进口水质采样器供应  
  
丹麦KC-Denmark公司 水质采样器**

|  |
| --- |
| 名称: 丹麦KC-Denmark公司Niskin水质采样器 类别: 卡盖式水质采样器 型号: Niskin 关键字: 水质采样器, Niskin采水瓶框架,卡盖采水器框架,PVC采水器框架 产品简介: 丹麦KC-Denmark公司可根据客户要求制作各种用于搭载Niskin采水瓶的框架 |
| 详细介绍 |
| **丹麦KC-Denmark公司--Niskin采水瓶框架**  丹麦KC-Denmark公司可根据客户要求制作各种用于搭载Niskin采水瓶的框架。 如图所示是一款可搭载3台Niskin采水瓶的框架。边缘部分经过打磨，防止割伤人和物品。 通过线切割技术确保三个采水瓶同时打开闭合。 AISI 304不锈钢制成。表面：电抛光。 订购信息   |  |  | | --- | --- | | **水质采样器产品介绍** | **货号** | | Niskin采水瓶框架(可安装3个采水瓶)，不锈钢。通过线切割技术使用(可选) | 60.060 | | Niskin采水瓶框架(可安装2个采水瓶，容积从1.7L到10L不等)。AISI 316不锈钢材质，包括2kg使锤(60.005)。不包括采水瓶。采水瓶可同时开闭 | 60.075 | | Niskin采水瓶框架(可安装3个采水瓶，容积从1.7L到10L不等)。AISI 316不锈钢材质，包括2kg使锤(60.005)。不包括采水瓶。采水瓶可同时开闭 | 60.076 | | **水质采样器Niskin采水瓶** 所有的Niskin采水瓶都可以制做成无阻式流水设计(1.7L和2.5L采水瓶已经制成)。如果需将采水瓶制成无阻式流水设计，请在订购时说明 |  | | 1.7L Niskin采水瓶，PVC材质。无阻式流水设计，2.7kg | 61.000 | | 2.5L Niskin采水瓶，PVC材质。无阻式流水设计，3.3kg | 61.200 | | 5.0L Niskin采水瓶，PVC材质，4.0kg | 61.300 | | 7.5L Niskin采水瓶，PVC材质，6.0kg | 61.400 | | 10.0L Niskin采水瓶，PVC材质，8.0kg | 61.500 | | **水质采样器附件** |  | | 2kg不锈钢使锤，开关闭合装置。用于Niskin采水瓶框架(60.075/60.076/60.080) **注意**：不能单独用于Niskin采水瓶，否则会严重损坏采水器 | 60.005 | | PVC瓶盖 | 68.001 | | 塑料空气阀门，带底座和O型环 | 68.002 | | 出水口塑料阀门，带O型环和止动环 | 68.003 | | 橡胶管(RS-40 Latex)，连接顶盖及底盖。如需订购请注明采水瓶型号 | 68.004 | | PVC把手，只能用于5.0L及更大的采水瓶 | 68.007 | | Niskin采水瓶的O型环(每瓶需要2个) | 68.008 | |