沉积物采样器,沉积物取样器,沉积物活塞柱状取样器,

|  |
| --- |
|  13600型号的沉积物采样器可采集从软质底泥2m长的无扰动沉积物样品或4m长泥泞底质沉积物样品 |
| 详细介绍 |
| 沉积物采样器可以从软质底泥中采集器2m长的无扰动沉积物样品；或者从泥泞底质采集4m长的沉积物样品。顶部安装一个316不锈钢制释放器(1)，Kullenberg原理。最多可加载10块配重铅块(4)，28kg/块。取样管(9)由AISI316不锈钢(ø104/99mm)或透明PVC塑料(ø110/99mm)制成。在释放器钩(1)的末端，加载1块重量30kg的释放配重(7)。在取样挂底部安装了一个活塞(8)。活塞跟配重(1)由一根直径8mm的AISI316不锈钢缆(8)连接。操作取样管(9)时，将取样管释放至沉积物上方1m，此时释放配重(7)到达沉积物表面。连接活塞和配重的钢缆有1m的松弛长度，可以允许取样管自由落下，直到取样管进入沉积物后激活活塞。穿透深度可以通过调节配重(4)数量进行控制。沉积物样品回收以后，将取样管放置在支架上，用一个活塞杆将样品推出，进行切割。沉积物采样器订购信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品介绍** | **尺寸** | **订购货号** |
| **(4)**沉积物采样器，带5块配重铅块，主机总重270kg，不含取样管(取样管需订购时指定材质304不锈钢/316不锈钢/透明PVC) | 不带取样管长度1.7m | 13.600 |
| (**9**)304不锈钢取样管(外径/内径x长) | 104/99x2.2m 重量12kg104/99x4.2m 重量23kg | 13.70213.704 |
| (**9**)透明PVC取样管(外径/内径x长) | 110/99x2.2m 重量6kg110/99x4.2m 重量11kg | 13.80213.804 |
| (**10**)取样管分离器，重量3kg | 13.901 |
| (**11**)防倒转绞盘，带钢缆，重量6kg | 13.902 |
| (**12**)活塞推杆，用于分离样品，重量10kg | 13.903 |
| 2个不锈钢支架 | 13.904 |
| (**4**)配重铅块，28kg/块(推荐配3块) | 13.905 |
| Kullenberg释放器，AISI 316不锈钢材质，不包括配重平台和缆线。重量8kg | 13.620 |
| Kullenberg释放器配重平台，包括不锈钢缆线 | 13.621 |

|  |  |
| --- | --- |
| **沉积物采样器产品介绍** | **材质** |
| 主框架(3) | AISI 316不锈钢 |
| Kullenberg释放器(1) | AISI 316不锈钢 |
| 取样管(9) | 选配：ø104/ø99mm，AISI 316不锈钢ø110/ø99mm，透明PVC |
| 活塞(8) | 黄铜 |
| 活塞边 | 皮革 |
| 钢缆(2和6) | AISI 316不锈钢 |
| 配重(4) | 铅块，4-12块 |
| 采样管支架 | 不锈钢 |

沉积物活塞柱状取样器 柱状取样器 柱状采泥器 污泥采样器 柱状污泥采样器 活塞柱状取样器 活塞污泥取样器供应  |

公司名称；南京欧熙科贸有限公司

公司地址；南京市珠江路88号新世界中心A座1415A室

联系人；张经理

联系方式；13913028277

公司电话；025-52613764