**托辊防尘性能试验台**，托辊防尘性能测试装置

[**托辊防尘性能试验台**](http://www.shanfang17.com/?list-1266.html) MA606 主要用途
 **托辊防尘性能试验台**是带式输送机生产许可证必备检测设备，主要用于托辊防尘性能（煤尘密封）试验。
 该设备已被中国煤炭科工集团太原研究院--国家安全生产太原矿用设备检测检验中心、新泰市产品质量监督检验中心等权威检测机构采用验证，特别适合企业过检需求。同时经由日照长运工业输送设备有限公司、华电曹妃甸重工装备有限公司、淮北佳平工矿装备技术服务有限公司（国家安全生产监测检验乙级资质）等著名托辊生产企业长期使用验证，[**托辊防尘性能试验台**](http://www.shanfang17.com/?list-1266.html)测试数据准确、产品稳定可靠、美观大方，性价比高，在企业产品品质内控方面表现也非常优秀。无论是过检认证还是企业品质内控，都是您最佳的选择！

**托辊防尘性能试验台** 仪器指标
1、托辊直径测量范围：Ф76-Ф245mm。
2、托辊长度测量范围：≤1000mm。
3、托辊测试数量：1根或2根。
4、供电电源：380V 50HZ。

[**托辊防尘性能试验台**](http://www.shanfang17.com/?list-1266.html)  仪器特征
1、独特托辊夹紧座固定托辊。
2、配置有机玻璃箱盖，便于实时观察试验箱内部情况。
4、煤尘吹气管360°任意旋转可调（空压机自配）。
3、高精度数显变频器，可以根据托辊的直径设定频率，以便调整转速。
5、自动控制电器箱（选配）
1）、配置时间继电器组合，设置好后，运转5h，停止1h，运转累计200h均自动控制，设置时间到自动停止，自动循环试验，无需人工看时间手动停止和启动。
2）、累计运转时间继电器具备记忆功能，遇停电等意外情况，自动存储运转时间。
3）、电器控制箱二次电源保护，通过控制按钮即可控制试验的运转，操作方便。

**托辊防尘性能试验台** 符合标准
MT821-2006《煤矿用带式输送机用托辊 技术要求》
GB/T10595-2009《带式输送机》

带式输送机生产许可证 全套仪器：
MA602托辊径向圆跳动试验台。
MA605托辊轴向位移量测定仪。
MA603托辊防水性能试验台。（仅托辊外购企业）
MA606**托辊防尘性能试验台**。（仅托辊外购企业）

特别感谢：国家安全生产太原矿用设备检测检验中心、日照长运工业输送设备有限公司在青岛山纺公司研发[**托辊防尘性能试验台**](http://www.shanfang17.com/?list-1266.html)等全套托辊检测仪器过程中，提供了大量的技术指导，和客户体验。对我公司完善产品予以了重要的帮助！

摘要：
**托辊防尘性能试验台**是带式输送机生产许可证的必备仪器。山纺生产的**托辊防尘性能试验台**是您最佳选择！

**托辊防尘性能试验台** MA606，价位合理，性能可靠。无论是过检认证还是企业品质内控，都是您最佳的选择！

分类链接: http://www.shanfang17.com/?list-1266.html

仪器连接: 无连接网页l

带式输送机生产许可证 全套仪器：
MA602托辊径向圆跳动试验台。
MA605托辊轴向位移量测定仪。
MA603托辊防水性能试验台。（仅托辊外购企业）
MA606**托辊防尘性能试验台**。（仅托辊外购企业）

带式输送机煤安认证 全套仪器：
MA602托辊径向圆跳动试验台。
MA605托辊轴向位移量测定仪。

托辊煤安认证 全套仪器
MA601托辊旋转阻力试验台
MA602托辊径向圆跳动试验台
MA603托辊浸水密封试验台
MA604托辊轴向载荷测试装置