**YCD-288A医用冷藏冷冻箱**

适用于医院、血站、疾病防控、畜牧系统和科研院所、电子、化工等实验室。

用于储存疫苗、试剂等。

**温度控制系统**

◆ 微电脑控制，数码温度显示。

◆ 冷藏温度：2℃~-8℃，冷冻温度：-10℃~-40℃可调

****◆ 冷藏室、冷冻室可单独关闭。

◆ 冷藏室风冷设计，确保温度恒定。

**安全的控制系统**

◆ 多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警

冷藏室开门报警。

◆ 两种报警方式：声音蜂鸣报警、数码闪烁报警。

◆ 多重保护功能，开机延时、停机间隔等。

**制冷系统**

◆ 优化制冷技术，制冷能力更强。

◆ 无氟发泡，无氟制冷剂，绿色环保。

**人性化设计**

◆ LED数字显示，便于观察。

◆ 冷藏室内配置不锈钢搁板和不锈钢抽屉，冷冻室内配置篮筐抽屉。

◆ 安全门锁设计，防止随意开启。

◆ 宽电压带设计，适应电源环境广。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 有效容积 | 箱内温度℃ | 额定电压/频率 | 外形尺寸  （宽X深X高） | 内部尺寸  （宽X深X高） |
| YCD-288A | 288 | 2℃~8℃  -10℃~-40℃ | ~220V/50 | 737\*780\*1860 | 588\*552\*630（冷藏）  511\*491\*415（冷冻） |