**HLZ-27液晶身高体重秤 电子体检秤**

****

产品概述：

无接触式超声波测量身高

精密传感器测量体重

整机可以折叠并自带移动轮子

无线遥控，不受位置限制（选配）

机身轻巧，携带方便

自动计算并显示体重指数（BMI）

可选择多重语音播报

中文或英文液晶显示

RS232串行接口输出

主要参数：

身高范围：600-2000MM

分度值：0.5cm

体重范围：1-300kg

分度值：0.1kg

测量速度：480times/hour

整机高度：2310mm

折叠高度：1270mm

遥控距离：＞5m

工作电压：AC110-240V  50/60Hz

待机功率：＜3w

整机自重：13kg

包装重量：17kg

包装尺寸：1300mm×320mm×440mm