**如何选择一款合适的超声波清洗器**

市面上超声波清洗器杂乱而品种多，如何选择一款合适的超声波清洗器呢？下面介绍几个选择超声波清洗器的参考点，可以帮助您选择您想要的；

**一、功能选择：**超声波清洗器从功能上分为：机械系列、数控系列

机械系列分二种：不加热机械系列，加热机械系列，根据使用情况选择；

数控系列分：数控调功率系列、数控双频系列、数控医用单槽系列、数控高频系列、恒温数控、数控高功率系列，根绝需求选择系列选择；

**二、容积：**超声波清洗器容积大小分为：1.3L-160L的都可选择

常使用的容积是:1.3L、2L、3L、6L、10L、14L、15L、19L、22L、30L、36L等；具体需要多大容积可咨询；

**三、超声功率：**超声波清洗器从功率上课分为：可调功率、不可调功率

可调功率是在一定范围的功率可调；

不可调功率是正常仪器运作是的功率，不可调；

**四、时间控制：**超声波清洗机的时间一般都是可调的，只是可调时间不同

一般不加热机械和加热机械系列，数控系列、数控调功率系列、数控双频系列的可调时间段是是0~30min或者0-99min；

一般数控高频系列、恒温数控系列和数控高频系列是连续时间可调1~480min可调；

其他选择超声波清洗器可以根据超声频率和排水选择。

可根据以上参数来选择一款超声波清洗器，欧莱博超声波清洗机竭诚为您服务！