**HH系列-6型恒温水浴锅**



**一、产品介绍**

**HH系列-6型恒温水浴锅**广泛用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂，浸渍药品和生物制品，也可用于水浴恒温加热和其它温度试验，是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具

**二、产品参数**

1、加热功率：300W

2、温控范围：室温-100度

3、温控精度：带搅拌0.5度，不带搅拌1度

4、升温速度：由室温升至沸点小于70分钟

5、熔丝管：4A

6、重量：约6公斤

7、容积：3.3L

**三、产品特点**

1、工作室水箱选用优质不锈钢，**有优越的抗腐蚀性能**

2、温控精确，**数字显示，自动控温**

3、操作简便，**使用安全**

4、水浴锅盖为镀锌氧化铝制成，**不易生锈，经久耐用**

**如需产品操作视频，请与我们联系。**

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-66087265！**