**北京中瑞祥木材水分仪 ZRX-29278**



ZRX-29278

可测纸张、纸板

型号：ZRX-29278

测量范围：5-65%

树种档位：20个档位

测量深度：5mm和10mm

电池：９V

显示方式：数字电子屏幕, 0.1%分辨率