**1.北京中瑞祥石油产品恩氏粘度计Z28962**

一、用途：

用于测量石油产品及其他油类产品的粘度。适用标准：GB/T266  IP212  ASTMD1665

二、 主要技术规格：

1、温度范围：室温～100℃

2、控温误差：±0.2℃  温度LED显示，电动搅拌

3、水值：5ls±1s

4、量瓶：200ml

5、电源：～220V,50HZ