|  |  |
| --- | --- |
|  | ——巩义市予华仪器有限公司是唯一一家在工商总局注册“予华仪器”品牌的企业 |
| **巩义市予华仪器有限责任公司** |
|  | 地址:河南省巩义市英峪工业区 |

**产品技术参数**

**X-4/X-5显微熔点测定仪**

 

采用标准倍数80倍双目体视显微镜，视场大，工作距离大，立体感强。采用PID智能控温，设定温度和被测温度双排数字显示（X-5）。智能调控热台温度，具有冲温小、加热快，自动恒温的特点。热台采用220V/300W镍铬丝，使用寿命长，更换容易。

  **X-4/X-5显微熔点测定仪技术参数**:

放大倍数20X、40X             工作距离30-100mm

物方视场Ф100mm-Ф3mm      测定量小于0.1mg

测定误差：满量程±0.5％       测定准确度：±1℃-±0.5℃