附件

被撤销强制性产品认证证书的电风扇产品信息

| **序号** | **产品种类** | **产品名称（标称）** | **生产企业名称****（标称）** | **规格****型号** | **CCC认证****证书号** | **电商平台** | **不合格检测项目** | **发证机构** | **证书处理结果** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电风扇 | 落地空气循环扇 | 中山市韩派电器有限公司 | CR08 | 2019190702002145 | 天猫 | 电容放电 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 撤销 | 撤销其他证书1张：2019190702002138 |
| 2 | 电风扇 | 台扇 | 佛山市南海狮山柏兴电器有限公司 | FT-300 60W 220V～50Hz 300mm | 2019190702002512 | 苏宁易购 | 1.互联软线拉力试验；2.标志和说明 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 撤销 | 该产品的原证书2012010702583004已注销 |
| 3 | 电风扇 | 台扇 | 宁波善意电器有限公司 | FT30-A19 | 2019180702008446 | 天猫 | 标志和说明（标志耐久性） | 威凯认证检测有限公司 | 撤销 | 撤销其他证书1张：2019180702010598 |
| 4 | 电风扇 | 塔扇 | 中山市恒玖源电器有限公司 | TF1703TLRI-C | 2016010702844533 | 天猫 | 电容放电 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他证书3张：2018010702141308、2017010702960165、2017010702943694 |
| 5 | 电风扇 | 台扇 | 上海华生电器有限公司 | FT139-40ⅡD | 2013010702604571 | 京东自营 | 1.稳定性10°翻倒；2.旋钮固定 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他证书2张：2007010702260635、 2018010702041410 |
| 6 | 电风扇 | 台扇 | 慈溪市亮星电器有限公司 | FT-30A | 2015010702781841 | 京东 | 1.稳定性10°翻倒；2.电源软线的导线横截面积 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他证书1张：2019010702154917 |
| 7 | 电风扇 | 空气循环扇 | 江门市西点电器科技有限公司 | KF-1868A | 2018010702054489 | 京东 | 导线定位单一依赖于钎焊 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他证书1张：2018010702065932 |
| 8 | 电风扇 | 电风扇 | 上海红心器具有限公司 | RH523 | 2018010702076638 | 天猫 | 导线定位单一依赖于钎焊 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他证书1张：2018010702075489 |
| 9 | 电风扇 | 上菱台扇 | 慈溪市旺展电器厂 | WZ-T180 22W 220V～50Hz | 2014010702687680 | 拼多多 | 1.稳定性10°翻倒；2.外形易被当做玩具 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他证书1张：2019010702165441 |
| 10 | 电风扇 | 夹扇 | 台州市中联电器有限公司 | ZL12-180 20W 220V～50Hz 180mm | 2009010702349951 | 京东 | 旋钮处绝缘 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他证书1张：2019010702160113 |
| 11 | 电风扇 | 冷风扇 | 慈溪沃沐电器有限公司 | WM-LFS01 | 2019010702183518 | 京东 | 导线定位单一依赖于钎焊 | 中国质量认证中心 | 撤销 |  |
| 12 | 电风扇 | 风扇 | 慈溪市新浦淑女电器厂 | SN-B505 | 2018010702042998 | 拼多多 | 1.导线定位单一依赖于钎焊；2.标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 |  |
| 13 | 电风扇 | 豪华型工业商务电风扇（趴地扇） | 佛山市顺德区勒流风飞扬电器厂 | FE-40S | 2017010702954323 | 天猫 | 1.接地端子不牢固；2.标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 |  |
| 14 | 电风扇 | 强力扇 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | FE-40C 85W 220V～50Hz 400mm | 2017010702021450 | 天猫 | 1.器具缺少功率、频率；2.稳定性10°翻倒；3.标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 |  |
| 15 | 电风扇 | 台扇 | 佛山市绍特家用电器有限公司 | FT-30 50W 220V～50Hz 300mm | 2018010702045629 | 苏宁易购 | 1.可触及危险运动部件；2.电源软线拉力试验；3.互联软线拉力试验 | 中国质量认证中心 | 撤销 |  |
| 16 | 电风扇 | 落地扇 | 佛山市凯迪电器有限公司 | FS-40-102 58W 220V～ 50Hz 400mm | 2009010702383874 |  京东 | 1.互联软线拉力试验；2.标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 |  |
| 17 | 电风扇 | 落地扇 | 中山市苏林电器有限公司 | FS-40 55W 220V～50Hz 400mm | 2017010702949315 | 京东 | 1.使用IEC 52（RVV）的电源线；2.互联软线拉力试验；3.标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 |  |
| 18 | 电风扇 | 转页扇 | 重庆卡克斯电器有限公司 | KYT-25 40W 220V～50Hz 250mm | 2019010702175495 | 拼多多 | 1.Ⅱ类器具，可触及基本绝缘；2.可触及危险的运动部件；3.标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 |  |
| 19 | 电风扇 | 落地扇（包装箱） | 中山市小榄镇智皓电器有限公司 | FS40-A 40W 220V～50Hz | 2018010702060161 | 拼多多 | 1.稳定性10°翻倒；2.可触及危险的运动部件；3.软线可推入器具损坏内部结构；4.互联软线拉力试验；5. 标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 |  |