**Aode-200B电磁振动筛分仪**

**电磁振动筛分仪简介**

电磁振动筛分仪Aode-200B是丹东奥德仪器生产的一款三维式电磁振动筛分仪，能对多种性质的粉末颗粒进行筛分和分级。广泛用于药典筛分，粗集料筛分，细集料筛分。适合99%粉末颗粒的筛分和分级。仪器使用覆盖行业很广。此款仪器采用了电磁驱动为筛分动力，提高了筛分粉末颗粒的通过率，缩短了筛分时间，提高了筛分效率。仪器配有软件，空筛质量和筛余质量自动上传到软件中，筛分完成后自动生成各级的粒度分布百分比，同时生成粒度分布曲线，是目前国内唯一配有筛分软件的筛分仪。实验结束后可以无限量打印和保存实验记录。

**电磁振动筛分的原理**

电磁振动筛分仪是靠电磁铁不断的吸合动铁，迫使底盘随着标准筛一起振动，这个吸合产生的振动频率达到3000次/分钟，它的吸合是做上下运动，会把粉末抛向标准筛网上方，由于重力作用粉末颗粒又回落到标准筛网表面，这样的往复就会形成一个三维抛掷的运动模式。使堵住筛孔的粉末颗粒再次被抛起，落下时又参加了筛分。这种往复式的抛掷振动大大提高了样品的通过率，提高了筛分效率。

**仪器参数**

* 电源：220v50hz 400w 5A
* 筛分粒径范围：20微米-50毫米
* 尺寸：350\*200\*520
* 重量：40公斤
* 包装：木箱包装
* 筛塔层数:9级

**仪器特点**

* 筛分效率高，时间短，重复性好
* 触屏控制，筛分设置一目了然
* 筛分的结果由软件分析计算，自动给出各层筛的百分比，自动生成粒度分布曲线。
* 可无限量打印和保存实验结果。
* 振动方式是电磁驱动。会使样品产生三维抛掷的筛分效果。

**售后承诺**

* 提供门到门货物运输，免费进行安装调试和技术培训指导
* 仪器质保2年，质保期内免费更换一切配件及运输费用
* 24小时在线提供技术服务支持
* 接到售后电话2小时内给出解决方案，48小时内解决问题