一、产品介绍

1、产品原理

不锈钢采水器由桶体、带轴的两个半圆上盖和活动底板等组成，采样时液体从采水器中通过，任意深度样品可取，而且取样准确。

2、产品用途

广泛型采水器，带浮动底板和活动上盖，采样时水体从瓶体中贯通，可采集任意深度（50米内）。适用于微生物（细菌）等指标分析的水样采集和含酸碱等腐蚀性样品的水样采集。

二、产品参数

1、采水瓶体：304型不锈钢（可抵抗海水腐蚀）。
2、采样容量：500ml、1000ml、2500ml、 5000ml  (可根据需要定制)。

3、采样深度：0-50米。

4、采用优质材料出水管。

三、产品特点

1、适用于有机物、油脂类、微生物(细菌)等指标分析的水样采集和含酸碱等腐蚀性样品的水样采集。
2、适用于纯油品和液体有机物的样品采集。
3、特别适合于海洋中的海水采样以及酸、碱等腐蚀性样品的采集​