**BAROP大气压力传感器**



BAROP是一款高精度的大气压力传感器，基于硅传感器技术，能够在宽温度范围内提供精确的大气压力读数。

技术参数：

范围：300- 1100mbar

分辨率：0.2mbar

精度：±1.5mbar

稳定性：每6个月2.5mbar

温度范围：-40℃- 60℃