|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** | | **BJPX-L5** | **BJPX-L6** | **BJPX-L8** | | **BJPX-L12** | |
| **外部尺寸** | | 266\*215\*225 | 330\*235\*275 | 335\*225\*205 | | 400\*250\*300 | |
| **内部尺寸** | | 200\*142\*165 | 240\*145\*180 | 295\*167\*168 | | 330\*170\*230 | |
| **内部容积** | | 5L | 6L | 8L | | 12L | |
| **产品配置** | | 冷藏箱1个  蓄晶冰盒400ml 4个  数显温度计1个（无记录功能） | 冷藏箱1个 蓄晶冰400ml 4个  数显温度计1个（无记录功能） | 冷藏箱1个  蓄晶冰盒400ml 4个  数显温度计1个（无记录功能） | | 冷藏箱1个  托盘1个  蓄晶冰盒400ml 6个  数显温度计1个（无记录功能） | |
| **选配** | 手机卡款 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | | 温湿度记录仪+打印机1套 | |
| 蓝牙款 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | | 温湿度记录仪+打印机1套 | |
| **保温材质** | | PU聚氨酯整体发泡 | PU聚氨酯整体发泡 | EPS | PU聚氨酯整体发泡 | PU聚氨酯整体发泡 | |
| **型号** | | **BJPX-L15** | **BJPX-L20** | **BJPX-L33** | **BJPX-L55** | **BJPX-L65** | **BJPX-L85** |
| **外部尺寸** | | 405\*310\*308 | 450\*330\*300 | 530\*325\*340 | 640\*395\*395 | 620\*485\*375 | 640\*520\*375 |
| **内部尺寸** | | 300\*215\*237 | 370\*235\*240 | 480\*270\*265 | 590\*335\*320 | 540\*425\*315 | 580\*465\*320 |
| **内部容积** | | 15L | 20L | 33L | 55L | 65L | 85L |
| **产品配置** | | 冷藏箱1个  蓄晶冰盒400ml 6个  数显温度计1个（无记录功能） | 冷藏箱1个  托盘1个  蓄晶冰盒400ml 9个  数显温度计1个（无记录功能） | 冷藏箱1个  蓄晶冰盒400ml12个  数显温度计1个（无记录功能） | 冷藏箱1个  蓄晶冰盒400ml 12个  数显温度计1个（无记录功能） | 冷藏箱1个  蓄晶冰盒400ml 15个  数显温度计1个（无记录功能） | 冷藏箱1个  蓄晶冰盒400ml 15个  数显温度计1个（无记录功能） |
| **选配** | 手机卡款 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 |
| 蓝牙款 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 |
| **保温材质** | | PU聚氨酯整体发泡 | PU聚氨酯整体发泡 | PU聚氨酯整体发泡 | PU聚氨酯整体发泡 | PU聚氨酯整体发泡 | PU聚氨酯整体发泡 |
| **内外材质** | | PP+PE | | | | | |
| **加工工艺** | | 吹＋注塑工艺，表面光洁无毛刺 | | | | | |
| **适用范围** | | 适用于疫苗、生物制品、低温药品、血液制品、试剂、标本的低温冷藏，适用于疾控中心、医院、医疗器械公司、医药公司、血站等冷藏携带 | | | | | |
| **冷冻特点** | | 在冷冻成固体时，冷源最大厚度不超过未冻结时厚度的15% | | | | | |
| **冰源材料** | | 聚丙烯酸钠高效冷源，牢固结实安全，对皮肤无刺激，满足航空运输条件 | | | | | |
| **保温时长** | | 在外温度+43℃以下，箱内温度2-8℃可维持24小时以上 | | | | | |

注：选配 手机卡款 温湿度记录仪 4G SIM卡出厂不带，需自配。