浅水声学释放器,声学释放器,浅海浅水声学释放器  
技术参数：  
释放斜距：610至1525m（取决于海洋环境）；  
工作深度：305m；  
甲板单元功能：LCD屏显示释放器编号，可查询释放器电量（高、中、低），释放器可用作声波发射器或声学应答器，甲板单元可显示声学释放器的距离；  
声学释放器：额外的LED指示灯每10秒闪烁一次，表明声学释放器工作正常；  
水下声学释放器灵敏度：优于-37dB；  
释放负载：76kg或97kg  
工作寿命：约1.5年。

公司名称；南京欧熙科贸有限公司

公司地址；南京市珠江路88号新世界中心A座1415A室

联系人；张经理

联系方式；13913028277

公司电话；025-52613764