**真空抽滤平台，真空抽滤系统，真空抽滤仪，进口真空抽滤系统供应  
  
丹麦KC-Denmark公司--真空抽滤平台**  
  
丹麦KC-Denmark公司生产的真空抽滤平台每个滤器都可单独使用。共有7个滤器，滤器容积3L。用于47mm标准滤膜。

|  |  |
| --- | --- |
| **产品介绍** | **货号** |
| 真空抽滤平台，共计27个滤器，每个容积3L，防震聚乙烯材质。 每个滤器可单独使用带压力表，用于47mm滤膜 聚碳酸酯滤器：110/105mm。亚克力收集瓶：100/110mm 标准配置中不带真空泵 | 22.300 |
| 真空泵，220V/50Hz | 22.335 |
| **真空抽滤平台的附件** |  |
| 滤器(顶部)，聚碳酸酯 | 22.305 |
| 收集瓶(底部)，亚克力 | 22.310 |
| 滤纸固定装置，黑色聚甲醛 | 22.315 |
| 夹子，AISI 316不锈钢 | 22.320 |
| 真空管 | 22.325 |
| 安全储水箱，用来保护真空泵。带排水口和阀门 | 22.330 |

公司名称；南京欧熙科贸有限公司

公司地址；南京市珠江路88号新世界中心A座1415A室

联系人；张经理

联系方式；13913028277

公司电话；025-52613764