**托辊浸水密封试验台**, 托辊防水性能试验台,托辊浸水密封试验装置

**托辊浸水密封试验台** MA603主要用途
 **托辊浸水密封试验台**是托辊煤安认证、带式输送机生产许可证认证的主要设备。用于托辊的浸水密封试验。
 该产品美观大方、性能稳定、测试准确、性价比高，已被日照长运工业输送设备有限公司、淮北佳平工矿装备技术服务有限公司（国家安全生产监测检验乙级资质）、华电曹妃甸重工装备有限公司等著名托辊生产企业长期验证使用，同时[**托辊浸水密封试验台**](http://www.shanfang17.com/?list-1266.html)经由中国煤炭科工集团太原研究院--国家安全生产太原矿用设备检测检验中心、新泰市产品质量监督检验中心等权威检测机构采用验证，也非常适合检验机构高频率长时间的使用。是过检认证及产品质量内控的最佳选择！

**托辊浸水密封试验台** 主要指标
1、托辊直径测量范围：Ф76-Ф159mm或Ф76-Ф245mm。
2、托辊长度测量范围：≤1000mm。
3、托辊测试数量：1根或2根。
4、供电电源：380V 50HZ。
[**托辊浸水密封试验台**](http://www.shanfang17.com/?thread-44-113.html) 技术特点
1、独特托辊夹紧座固定托辊。
2、配置透明有机玻璃箱盖，便于实施观察试验箱内部情况。
3、高端数显变频器，可以根据托辊的直径设定频率，方便调整转速。
4、便携式数显温度测试装置，便于实施测量并显示水温。
5、自动控制箱（选配）
1）、累计运转时间继电器具备记忆功能，遇停电等意外情况，自动存储运转时间.
2）、电器控制箱二次电源保护，通过控制按钮即可控制试验的运转，操作方便。
**托辊浸水密封试验台** 符合标准
MT821-2006《煤矿用带式输送机用托辊 技术要求》
GB/T10595-2009《带式输送机》

带式输送机生产许可证 配套仪器
MA602托辊径向圆跳动试验台。
MA605托辊轴向位移量测定仪。
MA603[**托辊浸水密封试验台**](http://www.shanfang17.com/?thread-44-113.html)。（仅托辊外购企业）
MA606托辊防尘性能试验台。（仅托辊外购企业）

托辊煤安认证 配套仪器
MA601 托辊旋转阻力试验台。
MA602 托辊径向圆跳动试验台。
MA603 **托辊浸水密封试验台**。
MA604 托辊轴向载荷试验台。

特别感谢：国家安全生产太原矿用设备检测检验中心、日照长运工业输送设备有限公司在青岛山纺公司研发[**托辊浸水密封试验台**](http://www.shanfang17.com/?list-1266.html)等全套托辊检测仪器过程中，提供了大量的技术指导，和客户体验。对我公司完善产品起到了重要的帮助！

摘要：
**托辊浸水密封试验台**是托辊煤安认证、带式输送机生产许可证必检设备。山纺生产的**托辊浸水密封试验台**是您最佳选择！

**托辊浸水密封试验台** 价格便宜，性能可靠。无论是过检认证还是企业品质内控，都是您最佳的选择！

分类链接: http://www.shanfang17.com/?list-1266.html

仪器连接: http://www.shanfang17.com/?thread-44-113.html